[ERROR] Cant find API(IMGAPIRelease) from (05860000)


Shift + Alt + 1 - Capture Screen 0
Shift + Alt + 2 - Blank 1
Shift + Alt + 3 - Refresh 2
Shift + Alt + 4 - Load Image 3
* [   0:   2] PanelId(   0), Vert(F), Horiz(F), GroupId(   0) Left(       0), Top(       0), Source Drive(Normal).


  [   1:   2] PanelId(   1), Vert(T), Horiz(F), GroupId(   0) Left(       0), Top(    1080), Source Drive(Normal).


---------------------------------------------------------------.


Dump Group Id(0) EPD List.


---------------------------------------------------------------.





No EPD Info.


Union Rect LT(0, 0), RB(0, 0).


Title: Multiepd.


Create Thread:: Owner(TEDPNodeData.cpp) - EPDNodeData : (00004BA0)


System Info:: .


Addr( 2F4E5EC): ModeNo(00000024), FrameCount(00000028), NumImgBuf(00000048), MultiPanelIndex(05E411F0)


lpCmdInfoDatas(00000070), FRAME_COUNT_ARRAY_LENGTH(00000008), Value(00000000)


Set DriveName EPD (0): E: - LT(0, 0), BR(2880, 1080), WH(2880, 1080)


SystemInfoData:: UpdateBse(00411278), ImageBse(00119C70).


[E:] FW  Version : V.0.1.


[E:] LUT Version : 6M14T.


Create Thread:: Owner(TEDPNodeData.cpp) - EPDNodeData : (00003C08)


System Info:: .


Addr( 2F4E7FC): ModeNo(00000024), FrameCount(00000028), NumImgBuf(00000048), MultiPanelIndex(05E412D0)


lpCmdInfoDatas(00000070), FRAME_COUNT_ARRAY_LENGTH(00000008), Value(00000001)


Set DriveName EPD (1): G: - LT(0, 0), BR(2880, 1080), WH(2880, 1080)


SystemInfoData:: UpdateBse(00411278), ImageBse(00119C70).


[G:] FW  Version : V.0.1.


[G:] LUT Version : 6M14T.


Net Epd Device No (0).


---------------------------------------------------------------.


Dump Group Id(0) EPD List.


*[0:2] PanelId(0), FlipMode(00000000), LT(    0,     0), WH( 2880,  1080) - E:.


 [1:2] PanelId(1), FlipMode(00000008), LT(    0,  1080), WH( 2880,  1080) - G:.


---------------------------------------------------------------.





Sorted EPD: E: - LT(0, 0), BR(2880, 1080).


Sorted EPD: G: - LT(0, 1080), BR(2880, 2160).


Union Rect LT(0, 0), RB(2880, 2160).


[E:] FW  Version : V.0.1.


[E:] LUT Version : 6M14T.


[E:] Wbf         : RunType(5), FPLotNumber(281).


[G:] FW  Version : V.0.1.


[G:] LUT Version : 6M14T.


[G:] Wbf         : RunType(5), FPLotNumber(281).


EPD Device no (2)
Panel info - Id( 0), A2Mode(06), LT(   0,    0) WH(2880, 1080) - E:
Panel info - Id( 1), A2Mode(06), LT(   0, 1080) WH(2880, 1080) - G:
UIDrawEPD :: Id(0), LT(0, 0), RB(2880, 1080), Src WH(0, 0).


UIDrawEPD :: Id(1), LT(0, 1080), RB(2880, 2160), Src WH(0, 0).


Group mode : task no(2).


Create Thread:: Owner(TMultiEPD.cpp) - EPDGroup Task 0: (00002D5C)


[0:2] Create group thread GroupId(0).


Create Thread:: Owner(TMultiEPD.cpp) - EPDGroup Task 1: (000049F8)


[0:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image.


Copy SrcBitmap WH(2880, 2160)


lpSrcBitmap WH(2880, 2160)


SendSliceImage start.


EPD(1):: Id(1), Drive(G:), Show Bitmap - Flip Mode(00000008).


Source Image:: Id(1), lpSrcBitmap(02F00570), WH(2880, 2160), vs. SrcBitmap(02F00570), WH(2880, 2160).


[1:2] Create group thread GroupId(0).


Try to get Token (G:)


[1:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image.


Got Token (G:)


[1:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image Done.


stVailSrcArea :: Id(1), LT(0, 1080), RB(2880, 2160), Src WH(2880, 2160).


fstWorkArea   :: Id(1), LT(0, 1080), RB(2880, 2160).


Before        :: Id(1), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


After         :: Id(1), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


Exeuting Time - (00051636:00000000:: ShowBitmap done


EPD_G::: DitherMode(4), Image Size(2880 x 1080)


Try to release Token (G:)


Release Token (G:)


EPD(0):: Id(0), Drive(E:), Show Bitmap - Flip Mode(00000000).


Source Image:: Id(0), lpSrcBitmap(02F00570), WH(2880, 2160), vs. SrcBitmap(02F00570), WH(2880, 2160).


Try to get Token (E:)


Got Token (E:)


stVailSrcArea :: Id(0), LT(0, 0), RB(2880, 1080), Src WH(2880, 2160).


fstWorkArea   :: Id(0), LT(0, 0), RB(2880, 1080).


Before        :: Id(0), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


After         :: Id(0), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


Exeuting Time - (00053188:00000000:: ShowBitmap done


EPD_E::: DitherMode(4), Image Size(2880 x 1080)


Try to release Token (E:)


Release Token (E:)


Wait for sending data ready.


EPD(1):: G:(   1, 02F4E6F0) Wait for sending data ready.


EPD(0):: E:(   0, 02F4E4E0) Wait for sending data ready.


Send update area command.


EPD(1):: G:(   1, 02F4E6F0) send update area command.


EPD(0):: E:(   0, 02F4E4E0) send update area command.


Wait for ready state.


EPD(1):: G:(   1, 02F4E6F0) Wait for ready state


EPD(0):: E:(   0, 02F4E4E0) Wait for ready state


SendSliceImage done.


[0:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image Done.


UIDrawEPD :: Id(0), LT(0, 0), RB(2880, 1080), Src WH(2880, 1080).


UIDrawEPD :: Id(1), LT(0, 1080), RB(2880, 2160), Src WH(2880, 1080).


Resampling: from(2880, 2160) --> (2880, 2160)
Group mode : task no(2).


Create Thread:: Owner(TMultiEPD.cpp) - EPDGroup Task 0: (00003E44)


[0:2] Create group thread GroupId(0).


Create Thread:: Owner(TMultiEPD.cpp) - EPDGroup Task 1: (00002050)


[0:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image.


Copy SrcBitmap WH(2880, 2160)


[1:2] Create group thread GroupId(0).


[1:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image.


lpSrcBitmap WH(2880, 2160)


[1:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image Done.


SendSliceImage start.


EPD(1):: Id(1), Drive(G:), Show Bitmap - Flip Mode(00000008).


Source Image:: Id(1), lpSrcBitmap(02F005F0), WH(2880, 2160), vs. SrcBitmap(02F005F0), WH(2880, 2160).


Try to get Token (G:)


Got Token (G:)


stVailSrcArea :: Id(1), LT(0, 1080), RB(2880, 2160), Src WH(2880, 2160).


fstWorkArea   :: Id(1), LT(0, 1080), RB(2880, 2160).


Before        :: Id(1), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


After         :: Id(1), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


Exeuting Time - (00056889:00005253:: ShowBitmap done


EPD_G::: DitherMode(4), Image Size(2880 x 1080)


Try to release Token (G:)


Release Token (G:)


EPD(0):: Id(0), Drive(E:), Show Bitmap - Flip Mode(00000000).


Source Image:: Id(0), lpSrcBitmap(02F005F0), WH(2880, 2160), vs. SrcBitmap(02F005F0), WH(2880, 2160).


Try to get Token (E:)


Got Token (E:)


stVailSrcArea :: Id(0), LT(0, 0), RB(2880, 1080), Src WH(2880, 2160).


fstWorkArea   :: Id(0), LT(0, 0), RB(2880, 1080).


Before        :: Id(0), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


After         :: Id(0), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


Exeuting Time - (00058361:00005173:: ShowBitmap done


EPD_E::: DitherMode(4), Image Size(2880 x 1080)


Try to release Token (E:)


Release Token (E:)


Wait for sending data ready.


EPD(1):: G:(   1, 02F4E6F0) Wait for sending data ready.


EPD(0):: E:(   0, 02F4E4E0) Wait for sending data ready.


Send update area command.


EPD(1):: G:(   1, 02F4E6F0) send update area command.


EPD(0):: E:(   0, 02F4E4E0) send update area command.


Wait for ready state.


EPD(1):: G:(   1, 02F4E6F0) Wait for ready state


EPD(0):: E:(   0, 02F4E4E0) Wait for ready state


SendSliceImage done.


[0:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image Done.


UIDrawEPD :: Id(0), LT(0, 0), RB(2880, 1080), Src WH(2880, 1080).


UIDrawEPD :: Id(1), LT(0, 1080), RB(2880, 2160), Src WH(2880, 1080).


Got Temperature(24514283).


[0:2] :: EPDNode(02F4E4E0).


[0:2] :: EPDNode(02F4E4E0).


[0:2] :: EPDNode(02F4E4E0).


[0:2] :: EPDNode(02F4E4E0), EPDSystemInfoData(02F4E5EC).


[1:2] :: EPDNode(02F4E6F0).


[1:2] :: EPDNode(02F4E6F0).


[1:2] :: EPDNode(02F4E6F0).


[1:2] :: EPDNode(02F4E6F0), EPDSystemInfoData(02F4E7FC).


EPDNo(2).


Mask(¼v¹³ÀÉ |*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.ico).


Mask(*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.ico).


Mask(*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.ico).


No found LUT file (C:\Users\Patrickc\Desktop\Demo_AP\MultiEPD\MuliEPD_V.1.17.64.166\X64\SID565.bin)!!
Image File: Exif_WH(2880, 2160), VCL_WH(2880, 2160)
Resampling: from(2880, 2160) --> (2880, 2160)
Group mode : task no(2).


Create Thread:: Owner(TMultiEPD.cpp) - EPDGroup Task 0: (00002E80)


[0:2] Create group thread GroupId(0).


Create Thread:: Owner(TMultiEPD.cpp) - EPDGroup Task 1: (000006DC)


[1:2] Create group thread GroupId(0).


[0:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image.


[1:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image.


Copy SrcBitmap WH(2880, 2160)


[1:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image Done.


lpSrcBitmap WH(2880, 2160)


SendSliceImage start.


EPD(1):: Id(1), Drive(G:), Show Bitmap - Flip Mode(00000008).


Source Image:: Id(1), lpSrcBitmap(02F005F0), WH(2880, 2160), vs. SrcBitmap(02F005F0), WH(2880, 2160).


Try to get Token (G:)


Got Token (G:)


stVailSrcArea :: Id(1), LT(0, 1080), RB(2880, 2160), Src WH(2880, 2160).


fstWorkArea   :: Id(1), LT(0, 1080), RB(2880, 2160).


Before        :: Id(1), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


After         :: Id(1), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


Exeuting Time - (00143200:00086311:: ShowBitmap done


EPD_G::: DitherMode(4), Image Size(2880 x 1080)


Try to release Token (G:)


Release Token (G:)


EPD(0):: Id(0), Drive(E:), Show Bitmap - Flip Mode(00000000).


Source Image:: Id(0), lpSrcBitmap(02F005F0), WH(2880, 2160), vs. SrcBitmap(02F005F0), WH(2880, 2160).


Try to get Token (E:)


Got Token (E:)


stVailSrcArea :: Id(0), LT(0, 0), RB(2880, 1080), Src WH(2880, 2160).


fstWorkArea   :: Id(0), LT(0, 0), RB(2880, 1080).


Before        :: Id(0), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


After         :: Id(0), SRC: WH(2880, 2160), Target: WH(2880, 1080).


Exeuting Time - (00144774:00086413:: ShowBitmap done


EPD_E::: DitherMode(4), Image Size(2880 x 1080)


Try to release Token (E:)


Release Token (E:)


Wait for sending data ready.


EPD(1):: G:(   1, 02F4E6F0) Wait for sending data ready.


EPD(0):: E:(   0, 02F4E4E0) Wait for sending data ready.


Send update area command.


EPD(1):: G:(   1, 02F4E6F0) send update area command.


EPD(0):: E:(   0, 02F4E4E0) send update area command.


Wait for ready state.


EPD(1):: G:(   1, 02F4E6F0) Wait for ready state


EPD(0):: E:(   0, 02F4E4E0) Wait for ready state


SendSliceImage done.


[0:2] Create group thread GroupId(0).

 - Send Slice Image Done.


UIDrawEPD :: Id(0), LT(0, 0), RB(2880, 1080), Src WH(2880, 1080).


UIDrawEPD :: Id(1), LT(0, 1080), RB(2880, 2160), Src WH(2880, 1080).


(EPDGroup Task 1 - 000049F8) Enter suspend: (000049F8) - (00000000) : (00000001 vs. 00000001)
(EPDGroup Task 0 - 00002D5C) Enter suspend: (00002D5C) - (00000000) : (00000001 vs. 00000001)
(EPDGroup Task 1 - 00002050) Enter suspend: (00002050) - (00000000) : (00000001 vs. 00000001)
(EPDGroup Task 0 - 00003E44) Enter suspend: (00003E44) - (00000000) : (00000001 vs. 00000001)
(EPDGroup Task 1 - 000006DC) Enter suspend: (000006DC) - (00000000) : (00000001 vs. 00000001)
(EPDNodeData  - 00003C08) Enter suspend: (00003C08) - (00000000) : (00000003 vs. 00000003)
(EPDNodeData  - 00004BA0) Enter suspend: (00004BA0) - (00000000) : (00000003 vs. 00000003)
(EPDGroup Task 0 - 00002E80) Enter suspend: (00002E80) - (00000000) : (00000001 vs. 00000001)
