**芦笙规格**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | | 数量 | 参数和备注 |
| 1 | 高  排  芦  笙 | 大号 | 1 | 1.为合金铜簧片，确保工艺手法和质量；  2.以气箱底部开通一个出水口，上油漆  3.高度5--7米，另配备脚撑，确保吹奏方便，只针对大号、二号；  4.吹嘴均为不锈钢材质，确保不易损坏。 |
| 二号 | 2 |
| 三号 | 2 |
| 四号 | 1 |
| 2 | 传统  芦笙 | 6管 | 30 | 1.为6管合金铜簧片芦笙，确保工艺手法和质量；  2.在气箱底部开通一个出水口，上油漆；  3.吹嘴均为不锈钢材质，确保不易损坏。 |
| 3 | 多管  芦笙 | 16管 | 6 | 1.为16管芦笙，用合金铜簧片，确保工艺手法和质量,配备脚撑。  2.在气箱底部开通一个出水口，上油漆；  3.吹嘴均为不锈钢材质，确保不易损坏。 |
| 4 | 芒筒 | 大芒筒 | 1 | 1.为合金铜簧片芦笙，确保工艺手法和质量；  2.上油漆；  3.吹嘴均为不锈钢材质，确保不易损坏。 |
| 中芒筒 | 2 |
| 小芒筒 | 7 |
| 总 计 | |  | 50 |  |