附件2

建筑施工安全生产常识题

**1、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（B）安全生产管理人员。**

A.兼职 B.专职 C.代理

**2、建筑施工事故中，多年来在以下事故类别中发生最多的是（B）**

A.坍塌 B.高处坠落 C.触电

**3、新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育，即公司教育、（C）、班组教育。**

A．技术教育 B．专业教育 C．项目教育

**4、施工现场的“三违”是指：违章指挥．违章作业、（C）。70％以上的事故是由于“三违”造成的。**

A．违反操作规程 B．违反有关规定 C．违反劳动纪律

**5、处理事故的“四不放过”原则是：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；（A）；防范措施没有落实不放过。**

A．广大职工没有受到教育不放过 B．生产尚没恢复不放过 C．没有公布处理结果不放过

**6、正确戴安全帽必须注意两点：一是帽衬与帽壳应有一定间隙不能紧贴；二是（B）。**

A．应把安全帽戴正 B．必须系紧下颚带 C．不能坐在安全帽上

**7、正确使用安全带，是要求不准将安全绳打结使用、要把安全带挂在牢靠处和应（A）。**

A．高挂低用 B．低挂高用 C．挂在与腰部同高处

**8、转换工作岗位和离岗后重新上岗人员，必须（C）才允许上岗工作。**

A．经过登记手续 B．经过领导同意 C．重新经过安全生产教育

**9、对未成年工不得安排从事特别繁重体力劳动，禁止加班加点工作。未成年工是指年满（B），未满18周岁的劳动者。**

A．15周岁 B．16周岁 C．17周岁

**10、直接从事带电作业时，必须（B），防止发生触电。**

A．有人监护 B．穿绝缘鞋和戴绝缘手套 C．戴绝缘手套

**11、施工现场电气发生火灾时，应先切断电源，再（A）进行灭火，防止发生触电事故。**

A．使用干粉灭火器 B．使用泡沫灭火器 C．使用任何灭火器都可以

**12、遇有( B )以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。**

A.5级 B.6级 C.7级

**13、建筑施工现场的围挡高度，一般路段应高于( B )m。**

A．1.5 B．1.8 C．2.5

**14、建筑企业安全教育三类人员专指(A)。**

A．施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理员

B．企业主要负责人、项目经理、专职质量员

C．企业主要负责人、项目经理、施工工长

**15、安全技术交底一般由(A)根据分部分项工程的具体要求、特点和危险因素编写。**

A．技术管理人员 B．安全员 C．项目经理

**16、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员（A）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。**

A．每季至少进行一次 B.每月至少进行一次 C．每年至少进行一次

**17、建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为(A)。**

A.高处坠落、物体打击、触电 B.坍塌、火灾、中毒

C.机械伤害、触电、坍塌

**18、建筑物内发生火灾，应该首先（A）。**

A.立即停止工作，通过指定的最近的安全通道离开

B.乘坐电梯离开

C.向高处逃生

**19、保障人民群众(C)安全，是制定《安全生产法》的目的之一。**

A.生命 B.财产 C.生命和财产 D.生命和健康

**20、在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。**

A.项目经理 B.施工员 C.职安全生产管理人员

**21、建筑工地安全的“三宝”是指安全帽、安全带和（A ）。**

A.安全网 B.防护鞋 C.防护服

**22、建筑工地安全的“四口”防护是指电梯井口、楼梯口、通道口和（ B）的防护。**

A.风井口、 B.预留洞口 C.阳台

**23、企业是安全生产的法定主体，应当依照法律的规定，履行（B ） 的职责和义务。**

A.管理 B.安全生产 C.安全培训

**24、工程项目部( A )应对施工现场至少进行一次安全检查，对检查中发现的问题及时整改。**

A.每日 B.每周 C.每月

**25、我国的安全生产方针是“（ A ）”。**

A.安全第一、以防为主、综合治理 B.安全第一、重在预防

C.关爱生命、重视安全

**26、高处作业人员在系挂安全带时，应（ C ）。**

A.低挂高用 B.边施工边系挂 C.高挂低用

**27、施工现场明火作业，操作前必须办理（ A）。**

A.动火证 B.消防作业证 C.电焊工证

**28、操作木工机械以下选项错误的是（C ）。**

A.木工机械必须专人管理 B.安全防护装置必须齐全可靠

C.操作时可戴手套

**29、操作钢筋机械以下选项错误的是（ C ）。**

A.机械应有专人管理 B.安全防护装置必须完好

C.切短料可直接用手送料

**30、电焊作业时，以下说法错误的是（ C ）。**

A.电焊工必须持证上岗 B.电源控制应使用自动开关

C.二次线可不加防触电装置

**31、在高度超过（B）米的模板支撑体系搭设或者拆除过程中，须设置安全平网。**

A.4米 B.5米 C.6米 D.7米

**32、施工现场各工种进行上下交叉作业时，（C）。**

A.作业人员可以在上下同一垂直方向上操作

B.下层作业人员可以与上层在同一垂直方向上作业

C.上下层不得在同一垂直作业面上操作

**33、施工现场室内照明线路与灯具安装高度(B)。**

A.低于2.4m时应采用安全电压

B.低于2.4m时应采用36V安全电压

C.低于2.4m时应采用24V安全电压

**34、电焊、气焊作业时，为防止发生火灾（B）。**

A.只要班组长同意即可作业

B.应在作业区附近放置消防器材，按规定办理动火审批手续后作业

C.只要将作业区周围和下方的易燃物进行清理或覆盖后即可作业

**35、使用塔吊吊物时，（A）。**

A.必须将吊物绑牢，吊物重心平衡后方可起吊

B.必须将吊物绑牢之后才可起吊

C.必须将吊物重心平衡后方可起吊

**36、水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（B）米的，必须经专家论证。**

A.6 B.8 C.10 D.18

**37、在电梯施工前，电梯井道内应每隔（A）层且不大于（A）米加设一道安全平网。电梯井内的施工层上部，应设置隔离防护设施。**

A.2，10 B.2, 12 C.3，12 D.3, 10

**38、工地出入口落实新“三个一”制度。即：一名出入口车辆冲洗管理员、（B）、一部具有储存功能的摄像机（视频监控系统能覆盖的除外，摄录存储的视频应显示拍摄时刻、车辆全貌、车牌及冲洗后车身、轮胎等信息）。**

A.一台洒水车 B.一套定型化自动冲洗设施（或一支水枪）

C.一台雾炮机

**39、在施工作业期间，喷淋系统应每（A）小时开启一次，每次开启时间不少于10分钟。在土方开挖和回填、地基基础、路基、绿化等施工期间，喷淋系统应每（A）小时开启一次，每次开启时间不少于10分钟。**

A.4，2 B.4，3 C.3，2 D.3，3

**40、当外电线路电压为10 KV时，在建工程（含脚手架）的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离为（B)米。**

A.5 B.6 C.7 D.8

**41、电气设备发生火灾时，应使用（A）扑灭火灾。**

A.二氧化碳灭火器 B.酸碱灭火器 C.泡沫灭火器

**42、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》（JGJ 231-2010），自（ A）起实施。**

A.2011年10月1日 B.2010年10月1日

C.2011年11月1日 D.2010年11月1日

**43、脚手架上、操作平台上的施工荷载要按（C）要求挂限载牌，任何人都不能乱堆放物件，使其超载。**

A.工作要求 B.进度要求 C.设计要求

**44、在建筑施工现场期中作业中，地面人员切勿（B）。**

A.向上张望 B.站立在悬吊中的重物下面 C.讲话

**45、挖掘机作业时，（A）不得在铲斗回转半径范围内停留。**

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

**46、2021年6月是第（C）个全国“安全生产月”。**

A.18 B.19 C.20 D.21

**47、2021年全国“安全生产月”的主题是（D）。**

A.生命至上、安全发展 B.防风险、除隐患、遏事故

C.消除事故隐患、筑牢安全防线 D.落实安全责任、推动安全发展

**48、建设工程临时用电，按照三相五线制实行（A）的规定，合理布置临时用电系统。**

A.两级漏电保护 B.按图布置 C.用电措施

**49、根据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》（JGJ 231-2010）规定，用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时，搭设高度（A）**

A.不宜小于24m   B.不宜大于24m

C.不宜大于50m   D.根据施工专项方案确定

**50、施工企业应当建立健全（A)制度，加强对职工安全生产的教育培训，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。**

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励

C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任