附件1： 全彩高清LED多媒体显示屏技术参数及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 品牌 | 规格 | 项目内容及技术指标 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | P1.53显示屏 |  |  | 像素间距：1.53mm像素密度：422500点/㎡单元板分辨率：208\*104单元板排列：12\*12显示器尺寸（W\*H）:2.5\*5.0m分辨率：2496\*1248工作温度：-20°C~+45°C/10%~95%RH灰度等级：65536 levels per color |  |  |  |  |
| 2 | LED控制器 |  |  | 带载能力：390万像素输出6路网口输入接口：1\*VGA,2\*HDMI,1\*DVI,3G-SDI\*1，安卓子卡分辨率：最宽4096，最高4096灰度等级：10bit/8bit支持环出：专业DVI输出 |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  | 排列系列：15\*4 |  |  |  |  |
| 4 | LED播放软件 |  |  | 系统赠送 |  |  |  |  |
| 5 | 电源 | 　 | 　 | 5V40A；用于箱体（单元板）供电； |  |  |  |  |
| 6 | 配电系统 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 7 | 线材 | 　 | 　 | 含屏内数据线、传输线、电源线、辅材等 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 | 　 | 　 | 含现场安装费、调试费、运费 | 　 | 　 |  |  |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |