附件:2： 音响设备参数及报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | LEAINTS198S音箱 | 单8寸梯形音箱，功率：300w~600w频率响应：35HZ-19.5KHZ标称阻抗：8Ω最大声压：101dB（正常）121dB（峰值）覆盖角90°H\*60°V箱体：15mm桦木夹板 |  |  |  |
| 2 | LEAINVC600功放 | 8 ohms 528w4 ohms 1050w8 ohms bridge mono 1680w频率响应20hz-20khz总谐波失真（THD）0.5%互调失真（IMD）0.35%转换速率10v/us阻尼系数200信噪比100dB |  |  |  |
| 3 | LEAIN调音台 | \*\*\* |  |  |  |
| 4 | LEAINLA-P8电源时序器 | \*\*\* |  |  |  |
| 5 | LEAINAD26数字处理器 | \*\*\* |  |  |  |
| 6 | LEAINF100反馈控制器 | \*\*\* |  |  |  |
| 7 | LEAINBK890无线放大器 | \*\*\* |  |  |  |
| 8 | 话筒 | \*\*\* |  |  |  |
| 　 | 合计 | 　 |  |  |  |