附件:2： 音响设备参数及报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | LEAIN TS198S音箱 | 单8寸梯形音箱，功率：300w~600w 频率响应：35HZ-19.5KHZ 标称阻抗：8Ω 最大声压：101dB（正常）121dB（峰值） 覆盖角90°H\*60°V 箱体：15mm桦木夹板 |  |  |  |
| 2 | LEAIN VC600功放 | 8 ohms 528w 4 ohms 1050w 8 ohms bridge mono 1680w 频率响应20hz-20khz 总谐波失真（THD）0.5% 互调失真（IMD）0.35% 转换速率10v/us 阻尼系数200 信噪比100dB |  |  |  |
| 3 | LEAIN 调音台 | \*\*\* |  |  |  |
| 4 | LEAIN LA-P8电源时序器 | \*\*\* |  |  |  |
| 5 | LEAIN AD26数字处理器 | \*\*\* |  |  |  |
| 6 | LEAIN F100反馈控制器 | \*\*\* |  |  |  |
| 7 | LEAIN BK890无线放大器 | \*\*\* |  |  |  |
| 8 | 话筒 | \*\*\* |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |