**潍坊市人民医院数据采集设备采购项目征集公告**

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对数据采集设备采购项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、参考要求详见附件。

四、供应商资质要求：在国内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，可提供货物和服务的法人、其他组织或自然人；具有履行合同所必需的综合供货实力；具有相关产品检测报告；近三年内（本次征集公告截止日期前）在经营活动中没有重大违法、失信记录（信用中国网站）的供应商；本次征集不接受联合体报名。

五、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163,邮件主题为：项目名称+公司名称。

六、征集时间：2021年11月15日上午9点至11月17日下午3点（休息日除外）。

七、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

**备注：本次征集仅作为数据采集设备采购项目市场价格****等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。**

潍坊市人民医院物资采购办公室

 2021年11月12日

**附件：**

**一、呼吸机采集设备**

1.以太网接口

2.10/100MbaseT(X)( RJ45接头) 1个

3.电磁隔离保护 1.5kV(内置)

4.串口界面

5.接头 8pin RJ45

6.端口数量 2

7.串口标准 RS-232

8.数据位 5、6、7、8

9.停止位 1、1.5、2

10.校验位 无、奇、偶、Space、Mark

11.电源参数 输入电流 325mA @ 12VDA 输入电压 12至48VDA

12.其他：有挂耳

13.db9免焊接头2排DB9针串口COM口转接头(RS232)、规格：母头配螺杆、外壳类型： PP塑料外壳双卡扣式、护套规格： 5MM/6MM/7MM 三种规格可选

14.兼容医院信息系统

15.整机免费保修≥3年

**二、监护仪采集配套**

1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥70Mpps

2.高度1U，工作环境温度-5ºC～45ºC

3.支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合

4．端口要求：10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥8个，千兆SFP口≥2个

5.支持端口镜像和流镜像功能

6.支持STP/RSTP/MSTP

**三、超声采集设备**

1.采集信号： DVI/VGA信号

2.支持视频格式： YPbPr、模拟RGB 及HSync 和VSync 、 DVI single link

3.输入接口： DVI-I接口

4.板卡类型： PCI-E X4半长卡

5.最大采样率： RGB信号170Mhz：最大分辨率2048 x 1536 DVI信号165 MHz：最大分辨率为1920 x 1200

6.RGB 模式： 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080及自定义模式

7.DVI 模式： 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920×1080, 1920 x 1200及自定义模式

8.HD模式： 1080p,1080i, 720p, 576p, 576i, 480p , 480i
9.采集格式： 支持RGB32、RGB24、RGB565、RGB555及黑白图像GRAY8等图像格式

10.A/D： 自带帧存，三路高速8位A/D

11.镜像采集： 具有硬件上下镜像反转功能

12.配件：附带DVI转VGA，DVI转HDMI 接头各一个

13.兼容医院信息系统

14.整机免费保修≥3年

**四、检验采集设备**

1.参数：

10/100M自适应以太网口,实现串口设备的快速联网

高性能的处理器,大容量内空间

可通过网络,使用WEB浏览器远程进行参数配置

内嵌15KV ESD浪涌保护所有的串口

直观的中文菜单这事界面,是安装配置更加简单

RS-232/422/485串口可以灵活组合，类型转换完全依靠软件

WINDOWS下实COM口驱动,可支持最多6台主机同时打开同一串口

支持TCP和UDP Socket,每串口可支持6个不同的会话模式

2.规格

处理器：32bit 100MHz

内 存：8M

保 护：15KV ESD浪涌保护

以太网端口数量：1口RJ45

速率： 10/100Mbps，自适应MDI/MDIX

串口：4个RJ45或4个pin接线端子

3.串行通讯参数

校 验：None，Even，Odd，Space，Mark

数据位: 5，6，7，8

停止位: 1，1.5，2

流量控制: RTC/CTS,XON/XOFF

信 号：TXD/RXD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND

速 率：50-460800bps

4.电源

输入电压：220VAC 24VDC(9~36VDC) 48VDC(36~72VDC)

接入端子：3芯3.81mm间接插入式端子

5.售后服务

6.兼容医院信息系统

7.整机免费保修≥3年