**潍坊市人民医院医用病床（含床头柜）**

**项目征集公告**

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对医用病床（含床头柜）项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、采购内容：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 数量（台/套） |
| 医用病床（含床头柜） | 360 |

四、参考要求详见附件。

五、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、进口产品授权代理证书扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称。

六、征集时间：2022年9月1日上午9点至9月5日下午3点（休息日除外）。

七、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

**备注：本次征集仅作为该项目市场价格****等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。**

潍坊市人民医院物资采购办公室

 2022年8月31日

**附件：参考参数**

**一、中控双摇病床**

1. **总体要求**
2. 1具备NMPA（CFDA）及FDA或CE认证;
3. 2规格/尺寸：

|  |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 基本参数 |
| 尺寸 | 全长 | 2200±20mm |
| 全宽 | 1100+20mm |
| 背上升 | >75° |
| 膝上升 | >35° |
| 床高（床面板至地面） | 500mm±20mm |
| 脚轮 | 125mm |
| 安全动作载荷 | 240kg |
| 引流挂钩架 | 床左右各1处 |
| 配置 | 点滴杆插孔 | F:2,H:2 |

1.3投标时需提供样品；

1. 4具体数量以医院实际需求为准;

1.5质保期≥6年；

1. **技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 参数要求 |
| 1 | 床体 | 1. 骨架采用60\*30\*1.5的成型方管焊接而成，焊接工艺先进，焊接质量优质，整床100%施以高精度焊接机器人集群焊接（提供相关有效证明材料）；
2. 床体坚固，可承载＞240kg;
3. 采用阿克苏•诺贝尔环保抗菌粉末静电喷涂而成，具

有防腐、内外防锈，外观精美等特点。 |
| 2 | 床面 | 采用1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。 |
| 3 | 床头、床尾板 | 采用ABS工程塑料一次注塑成型,插入式设计可拆卸方便，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽。 |
| 4 | 护栏 | 铝合金防夹手折叠护栏；采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观、易清洁。 |
| 5 | 摇手 | 1. 配置ABS摇手，内置钢芯或全不锈钢摇把手，隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降；
2. 设有双向极限保护装置，采用耐磨金属螺母，具有防过摇或到位保护装置（提供相关有效证明材料）。
 |
| 6 | 摇杆 | 摇杆传动升降系统无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能，使用省力、摇动顺畅。 |
| 7 | 制动脚轮 | 1. 配置0125中控制动脚轮，聚氨酯材料或TPR高分子耐磨材料，静音轮，一脚制动，四轮刹车，轻便坚固（提供相关有效证明材料）；
2. 高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。
 |
| 8 | 配件1 | 四角带有输液架插孔以及引流挂钩，可选配输液架 |
| 配件2 | 床底配置栅栏式金属杂物架，可放置大脸盆、鞋子 |
| 配件3 | 可拆卸餐桌一个：1. 全新工程ABS材料，整体注塑成形，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，不易褪色，抗酸碱腐蚀；
2. 可用于不同宽度的病床上，背面挂钩设计，可挂于床头或床尾板；

③使用时把病床护栏抬起，卡在护栏上，可用于病人的就餐、学习、看书、写字等，不用可拿下，挂在床头尾板上即可。 |

**二、床垫**

1. **总体要求**

根据病床大小进行匹配，符合人体工程学设计；质保期≥6年。

**2.技术参数**

2.1布料采用绿防水布；内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破;

2.2内置4cm高密度海绵和4cm海南天然棕丝，回弹性好，久睡不变形，垫子的边缘和中间厚度一样，硬度合理；

2.3棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐；

2.4外层防水套两侧排气孔，易清洁，带有拉链，可拆洗。

**三、床头柜**

1. **总体要求：**

1.1符合国家标准要求，与病床配套使用，同一品牌；

1. 2尺寸：480\*480\*880（带轮）；
2. 3颜色可选；

1.4质保期≥6年；

**2.技术参数：**

1. 1整体采用原生ABS材料注塑成型，材料强度高，耐磨、耐刮、防腐蚀（防酸碱等），外形美观大方；
2. 2床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成，拉板设计有水杯及温度计放置槽；
3. 3储物柜内空间大，配有隔板，可拆卸、防水、易清洁；

2.4柜体正床头柜形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架,需用时可伸出，不用时可收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90度；

1. 5柜门拉手特点符合人体工学原理，柜门内侧有磁铁门吸;

2.6底部四只静音防缠绕脚轮，推行灵活。