**潍坊市人民医院卒中中心用房改造项目征集公告**

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对卒中中心用房改造项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、项目概况：综合楼一楼东区部分房间改造为卒中中心。改造内容1.病房内增加卫生间及配套设施；2.病房新安氧气设备带；3.护士站新增服务台及橱柜、洁具等设施；4.走廊内新安肯德基门、安装纯净水壁挂管线机及相关消防设施；5.开门洞、增设隔断墙、改造下水管道加装洗手盆、拖把池等。

四、工程量清单及要求详见附件。

五、供应商资质要求：供应商经营范围内具备建筑装饰项目；须为具有完成本项目能力的独立法人企业；本项目不接受联合体。

六、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称。

七、征集时间：2022年4月1日上午9点至4月6日下午3点（节假日时间除外）。

九、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

**备注：本次征集仅作为卒中中心用房改造项目市场价格等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。**

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月31日

附件：工程量清单及要求

一、**标准要求**

1．乙方按技术标准、规范进行施工，工程一次验收合格,严格按照国家有关的规范、规格和标准要求施工，工程竣工验收达到合格工程。

2．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到工程质量标准的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。

3．乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程工程质量的管理和检查。

4．乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验，不合格的工程按要求返工或修改。

5．本工程的竣工验收按有关规定组织进行。

6．由甲方出具质量验收报告。

7．工程竣工施工单位须提报完整的竣工资料。

8．在完成本工程施工过程中，乙方在施工中取土、弃土、排污等须按要求进行处理，并采取有效防范措施，保护施工现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。

**二、工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 全费用合计 |
| 1 | **新增卫生间及设施** | |  |  |  |  |
| 2 | 拆除原塑胶 | 拆除地面及墙裙塑胶 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 空调出风口改位置 | 出风口挪移位置 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 水泥砂浆砌120砖墙 | M5水泥砂浆砌120厚砖墙 | ㎡ | 22 |  |  |
| 5 | 砌120砖包管道 | M5水泥砂浆砌120厚砖墙 | 米 | 6 |  |  |
| 6 | 水泥砂浆抹墙面 | 20厚水泥砂浆抹面 | ㎡ | 44 |  |  |
| 7 | 二层丙纶防水 | 地面及1.5米高墙面 水泥浆及胶粉涂抹 | ㎡ | 38 |  |  |
| 8 | 铺防滑地面砖 | 40厚砂浆铺600\*600防滑砖 | ㎡ | 8 |  |  |
| 9 | 门口粘贴过门石 | 水泥砂浆粘贴过门石 | 块 | 2 |  |  |
| 10 | 墙面粘贴瓷砖 | 水泥砂浆粘贴400\*800墙面砖 | ㎡ | 45 |  |  |
| 11 | 顶棚集成吊顶 | 轻钢龙骨铝扣板300\*300吊顶 | ㎡ | 8 |  |  |
| 12 | 安装LED平板灯 | 300\*300LED平板灯 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 安装换气扇 | 含排气管道 | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 安装双控开关 | 暗装接线盒 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 安装五孔插座 | 暗装接线盒 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 电气线路安装 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 安装坐便器 | 安装坐便器、金属软管、 | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 安装洗手盆 | 成套带柜洗手盆（含带框镜子） | 套 | 5 |  |  |
| 19 | 安装小厨宝 | 5升 | 台 | 5 |  |  |
| 20 | 安装冷热双混水嘴 | 纯铜水嘴 | 套 | 5 |  |  |
| 21 | 防滑不锈钢扶手 | 医护型ABS套管、304不锈钢内管 | 套 | 2 |  |  |
| 22 | 太空铝毛巾架 | 购置成品，钻孔安装 | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 纸巾盒 | 购置成品，钻孔安装 | 套 | 3 |  |  |
| 24 | 安装钛镁合金门 | 定制 | 套 | 2 |  |  |
| 25 | 安装阀门 | DN25 热熔阀门 | 个 | 8 |  |  |
| 26 | 安装防臭地漏 | 潜水艇防臭地漏 | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 安装供管道 | DN25PPR供水管及管件 楼面钻孔 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 安装排水管道 | ∅75PVC排水管及管件 楼面钻孔 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | **开门洞安装防火门及石膏板间壁墙** | |  |  |  |  |
| 30 | 轻钢龙骨石膏板间壁墙 | 双层石膏板 | ㎡ | 26 |  |  |
| 31 | 固定玻璃窗 | 制安不锈钢套 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 推拉门制安 | 白色铝合金推拉门、制安不锈钢套 | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 塑胶墙裙 | 粘贴塑胶 | ㎡ | 26 |  |  |
| 34 | 不锈钢扣条 | 塑胶墙裙采用不锈钢扣条封边 | 米 | 26 |  |  |
| 35 | 不锈钢踢脚线 | 装订衬板，安装不锈钢踢脚 | 米 | 26 |  |  |
| 36 | 墙面粉刷乳胶漆 | 刮腻子两遍粉刷乳胶漆两遍 | ㎡ | 56 |  |  |
| 37 | 拆砖墙开门洞 | 拆除240砖墙、走廊内扶手 | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 安装防火门 | 丙级防火门 | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 安装单控开关 | 暗装接线盒 | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 电气线路改造 | 照明、开关、空调 | 项 | 1 |  |  |
| 41 | **护士站服务台** | |  |  |  |  |
| 42 | 护士站制安靠墙橱柜 | 东墙处制安橱柜、色理石台面 | 米 | 2.7 |  |  |
| 43 | 制安护士站服务台 | 现场制作：同其他楼层 | 米 | 4 |  |  |
| 44 | 安装五孔插座 | 安装穿线管及明装接线盒 | 个 | 5 |  |  |
| 45 | 安装拖布池 | 全瓷 | 套 | 3 |  |  |
| 46 | 拖布池加长水嘴 | 纯铜镀铬加长水嘴 | 套 | 3 |  |  |
| 47 | 不锈钢拖把挂钩 | 五卡六勾、墙面瓷砖开孔固定 | 套 | 3 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | **走廊肯德基门及纯净水管线机** | |  |  |  |  |
| 50 | 制安肯德基隔断及门 | 肯德基隔断及门宽2.48\*高2.84米 | ㎡ | 7 |  |  |
| 51 | 安装电子门禁 | 动态人脸识别电子门禁 | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 安装消防联动控制器 | 国标 | 套 | 1 |  |  |
| 53 | 安装安全出口标志 | 加工安装 | 个 | 1 |  |  |
| 54 | 安装电动排烟窗 | 国标 | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 安装烟感报警器 | 国标 | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 安装纯净水壁挂管线机 | 安吉尔 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 安装不锈钢管 | 不锈钢专用净水管 | 米 | 15 |  |  |
| 58 | **氧气设备带** | |  |  |  |  |
| 59 | 铝合金设备带 | 1.氧气终端1个 2.负压吸引终端1个 3.床头灯、床头开关、五孔插座4个 4.呼叫器分机 5.铝合金设备带 6.ABS气体翻盖、铜制螺帽、ABS卡芯、ABS封头 7.电源线 | 床 | 12 |  |  |
| 60 | 呼叫系统 | 走廊显示屏、主机 | 套 | 1 |  |  |
| 61 | 供氧、负压管道 | 采用铜管敷设 | 米 | 200 |  |  |
| 62 | 二级减压箱 | 控制楼层气体压力 | 套 | 1 |  |  |
| 63 | **其他** | |  |  |  |  |
| 64 | 垃圾清理 | 垃圾装袋外运 | 项 | 1 |  |  |
| 65 | 竣工保洁 |  | 项 | 1 |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | **合计：** | |  |  |  |  |