**潍坊市人民医院门诊楼患者候诊椅项目征集公告**

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对门诊楼患者候诊椅项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、项目内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（组） |
| 1 | 带靠背三人位候诊椅 | 118 |
| 2 | 带靠背四人位候诊椅 | 114 |
| 合计 | | 232 |
| **备注：以上不可拆分** | | |

四、内容及参考要求：详见附件。

五、供应商资格要求：1.在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的家具生产厂家或者代理商，代理商必须为厂家正式授权经销商；2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；3.本项目不接受联合体。

六、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本等，扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com邮件主题为：设备名称+公司名称。

七、征集时间：2022年12月14日上午9点至12月16日下午3点（休息时间除外）。

八、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

**备注：本次征集仅作为本项目市场价格等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。**

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年12月13日

### 附件：内容及参考要求：

1.椅座和椅背：椅座，椅背表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（英文缩写PU），模具内一体成型，背PU厚度要求21mm,座PU厚度要求21mm,，要求椅座宽500mm，椅座深470mm，椅背宽500mm，椅背高460mm，产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。椅座，椅背PU（分体组合座背板），椅座，椅背内层材质：采用1.2mm优质冷斩钢板，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔。外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。  
2.椅座和椅背固定支架：座背PU两边固定支架采用优质铝合金材料，使用大型压铸机器一体成型，支架一体长度要求达950mm，厚度达5.0mm，接触承重横梁面的V型夹子宽度45mm，加强承托支撑力。

3.扶手与椅脚：采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手长度355mm，扶手面宽40mm，扶手面离地高度595mm，每个座位两侧都有扶手。椅脚长度595mm。扶手位呈密封形状（不能采用开口式），线条感强。调节脚垫为201#不锈钢面+优质PP脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。

4.承重横梁：采用优质三角形冷轧钢管、厚度1.5mm，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，美观大方，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。

5.整套安全性能好，结构稳定，五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型，具有良好的坐感，有良好的减震作用，不易使人（尤其是老人孕妇小孩）受伤。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。

6.三人位座椅尺寸：1750mm\*750mm\*830mm

四人位座椅尺寸：2320mm\*750mm\*830mm

各部位的尺寸如下，单位mm

1.座椅的中心之间宽度：560mm左右

2.座椅宽度500mm座椅深度470mm, 座椅离地面高度：430mm

3.座椅总高度830mm，座椅总深度750mm，座椅总长度1750mm