**潍坊市人民医院**

**台式机及打印机设备采购项目征集公告**

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对台式机及打印机设备采购项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、参考要求详见附件。

四、供应商资质要求：在国内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，可提供货物和服务的法人、其他组织或自然人；具有履行合同所必需的综合供货实力；具有相关产品检测报告；近三年内（本次征集公告截止日期前）在经营活动中没有重大违法、失信记录（信用中国网站）的供应商；本次征集不接受联合体报名。

五、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称。

六、征集时间：2021年12月6日上午9点至12月8日下午3点（休息日除外）。

七、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

**备注：本次征集仅作为台式机及打印机设备采购项目市场价格****等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。**

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年12月3日

**附件：**

**一标段 小机箱台式机参考参数**

CPU：≥Intel Core I5-10500T处理器（2.3GHz主频、6核心）；

主板: Intel H470及以上芯片组；

内存：≥8GB DDR4 2666 内存，提供双内存插槽；

硬盘：≥128G固态硬盘+500G机械硬盘；

网卡：集成千兆网卡；

声卡：集成声卡；

键鼠：商用键盘鼠标;

接口：≥8个USB、DP+HDMI视频接口；

机箱：机箱1L；

电源：110/220V 65W 节能电源 ；

安全：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；

显示器：≥21.5英寸液晶显示器(与主机为同一生产厂商)；

配件：一体式支架用于显示器挂接机箱；

操作系统：符合正版化的windows7旗舰版SP1或以上专业版本（64bit）；

预装程序：.NET Framwork4.0、JDK6u25、IE11浏览器等；

售后：整机售后≥3年；

所提供产品提供国家权威机关检测报告（ISO标准）；该产品属于强制节能产品。制造厂商原厂售后服务体系通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证和国家信息安全服务一级认证。且制造厂商列入国家级工业设计中心名单。

**二标段 激光打印机参考参数**

**一、办公激光打印机**

1.产品类型：[黑白激光打印机](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/p10343/)；

2.最大打印幅面：[A4](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/s978/)；

4.黑白打印速度：≥11-20ppm；

5.内存：≥2MB；

6.双面打印：[手动](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/s2071/)；

7.其它功能：缩放打印，多合一打印；

8.预热时间：≤10秒；

9.首页打印时间：≤8.5秒；

10.月打印负荷：≥5000页；

11.接口类型：USB2.0；

12.耗材

12.1耗材类型：[鼓粉一体](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/s5358/)；

12.2硒鼓寿命：≥2100页；

13.介质规格

13.1介质类型：重磅纸，透明胶片，信封，标签，明信片等；

13.2介质尺寸：A4，B5，A5，LGL，LTR，EXEC，16K，信封，自定义尺寸；

13.3介质重量：60-163g/㎡；

14.进纸盒容量：标配：150页，单页进纸器：1页；

15.出纸盒容量：100页；

16.产品尺寸：349×238×196mm±10mm；

17.系统平台：Windows 8.1/8/7/XP/Vista/Server2012/Server 2012 R2(64bit)/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Mac OS X；

18.兼容医院办公系统；

19.整机免费保修≥3年。

**二、办公激光打印复印一体机参考参数**

1.具备打印、复印、扫描，并支持多任务操作；

2.打印速度（黑白）：正常： ≥ 28 页/分钟；

3.首页输出（就绪）黑白： ≥ 6.4 秒；

4.工作周期 每月高达：≥30,000 页；

5.每月打印页数：≥250 到 2500；

6.打印技术：激光打印；

7.打印质量（黑白，最佳）：≥1200 x 1200 dpi；

8.打印语言：PCL5c、PCL6、PS、PCLmS、PDF、URF、PWG；

9.显示屏：双行 LCD；

10.处理器速度：800MHz；

11.连接性：移动打印功能、无线功能、1 个高速 USB 2.0 端口、1 个以太网 10/100Base-TX 12.兼容的操作系统Windows 11、Windows 10、8.1、8、7：32 位或 64 位、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口；

13.内存：256MB；

14. 250 页进纸盒、10 页优先纸盒；

15. 150 页出纸盒；

16.最大输出容量（纸张）：≥150 张；

17.双面打印：自动（标配）；

18.支持的介质尺寸：A4、A5、B5（JIS）、A6；

19.介质类型：纸张（激光纸、普通纸、相片纸、糙面纸、牛皮纸、信封、标签、卡片、明信片）；

20.支持的介质重量：60 到 163 克/平方米；

21.扫描仪技术规格：ADF，平板；

22.扫描文件格式：JPG、RAW (BMP)、PNG、TIFF、PDF；

23.光学扫描分辨率：高达 300 dpi（彩色和黑白、ADF）、高达 600 dpi（彩色、平板）、高达 1200 dpi（黑白、平板）；

24.扫描尺寸：215.9 x 297 毫米、≤215.9 x 355.6 毫米、 (ADF)：148.5 x 210 毫米；

25.扫描速度（一般，A4）：≥15 页/分钟；

26.自动文件进纸器容量：35 页；

27.复印速度（一般）：黑白：≥28 份/分钟、复印分辨率（黑白文本）：600 x 600 dpi；

28.复印缩小/放大设置：25% 到 400%；

29.复印量（最大）：≥ 99 份；

30.电源与运行要求：电源220 到 240 伏交流电 (+/-10%)、60 赫兹/50 赫兹、3.3 安；

31.功耗：475 瓦（打印）、4.5 瓦（就绪）、1.0 瓦（睡眠）、0.1 瓦（自动关闭/USB 连接开启，运输时启用）、0.05 瓦（自动关闭/手动开启）、0.05 瓦（手动关闭）；

32.节能环保认证；符合能源之星® 标准；

33.兼容医院办公系统；

34.整机免费保修≥3年。

**三标段、专用条码打印**

1、打印方式：热敏/热转印；

2、打印分辩率：≥203dpi；

3、最大打印宽度：≥108mm；

4、最大打印长度：≥991mm；

5、打印速度：≥127mm/s；

6、介质厚度：≥0.06-0.254mm；

7、介质宽度：25.4-120mm；

8、介质外径：127mm（最大160mm）；

9、介质内径：25.4/38mm；

10、碳带：长度≥74m、宽度≥30-110mm、外径≥35m、内径≥12.7mm；

11、内存：SDRAM≥8M Flash≥8M；

12、接口：标配USB2.0，选配支持 串口，并口,网口,WIFI,蓝牙；

13、编程语言：ZPL、EPL、ESC/POS、TSPL；

14、自带撕纸刀：支持上撕纸和下撕纸；

15、功能和技术：带双轮拨动技术、带热敏头定位结构技术, 带撕纸结构技术具备国内自主研发的Soc芯片技术控制且提供国家级技术鉴定部门出具的相关证明文件复印件；

16、选件：剥离器、切刀；

17、尺寸（mm）≥208（深）×201（宽）×170（高）；

18、重量 3kg；

19、保修：整机免费保修≥3年；

20、兼容医院信息系统。