**潍坊市人民医院****避难间设置和改造项目征集公告**

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对避难间设置和改造项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、工程量：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑物 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 综合  病房楼 | 增设依爱消防电话分机 | 全双工通话 | 部 | 24 |
| 增设先科消防广播扬声器 | 3W（暗装） | 个 | 24 |
| 增设避难间指示标志（艺光） | 工作电压：220V  应急时间：≥90分钟 | 个 | 48 |
| 普通门更改为甲级防火门 | 耐火隔热性≥1.5h  耐火完整性≥1.5h | 樘 | 24 |
| 2 | 住院二部 | 增设利达消防电话分机 | 全双工通话 | 部 | 20 |
| 增设先科消防广播扬声器 | 3W（暗装） | 个 | 20 |
| 增设避难间指示标志（艺光） | 工作电压：220V  应急时间：≥90分钟 | 个 | 20 |
| 普通门更改为甲级防火门 | 耐火隔热性≥1.5h  耐火完整性≥1.5h | 樘 | 20 |
| 3 | 外科楼 | 增设依爱消防电话分机 | 全双工通话 | 部 | 38 |
| 增设先科消防广播扬声器 | 3W（暗装） | 个 | 38 |
| 增设避难间指示标志（艺光） | 工作电压：220V  应急时间：≥90分钟 | 个 | 38 |
| 普通门更改为甲级防火门 | 耐火隔热性≥1.5h  耐火完整性≥1.5h | 樘 | 38 |

四、项目概况：根据《建筑防火设计规范GB50016-2014》的相关要求，对潍坊市人民医院综合病房楼、住院二部、外科楼等高层病房楼二层及以上的病房楼层和洁净手术部增设避难间及对综合病房楼现有避难间进行改造。病房区域现有情况为：外科楼和住院二部无避难间，综合病房楼每层东、西区各有1间避难间，但是可供避难的净面积不满足相关要求，需要在2-13层每层东、西区各增设1间避难间。

五、要求：1.具有承揽本项目的能力；2.投标人应为中华人民共和国独立法人；3.须经社会消防技术服务信息系统网站公示；4.本项目不接受联合体投标。

六、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163,邮件主题为：项目名称+公司名称。

七、征集时间：2021年11月5日上午9点至11月9日下午3点（休息日除外）。

八、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

**备注：本次征集仅作为避难间设置和改造项目市场价格****等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。**

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年11月5日