附件2：技术要求

表1 技术要求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 集群节点服务器 | R2200 V5 | 2U机架式，银牌4214\*2颗 12核心24线程 主频2.2G/服务器内存32GB-DDR4 2933MHZ\*4根,最多可支持16根插槽/固态硬盘/2.5寸 480G SATA3 SSD\*2块，机械硬盘/2.5寸 1.2T SAS3 10K RPM\*6块/RAID5控制器，带2GB缓存，最新12G接口，支持Pass-Through（直通）或 RAID 0模式，支持16块硬盘及以下/主板集成4个千兆网卡、独立双10GE网卡带2块10G SFP+ LC模块/两个550W热插拔电源互为冗余/含导轨，三年保修7\*24 |
| 万兆交换机 |  | 24个万兆SFP+ |
|  | 10G光模块 | 光模块/10G/SFP+/850nm/多模/300m/LC/TY |
|  | 10G网卡 | 网卡/2口/SFP+/10GE |
|  | SSD固态硬盘 | 固态硬盘/2.5寸 480G SATA3 SSD |
|  | PDU设备 | 12位\10A\单控开关 |