**桂林恒保安全套自动电检机技术要求**

**一、特点**

1. 安全套自动电检机需适用于各种光面套电检；同时具有颗粒、螺纹等安全套的电检功能。
2. 生产速度 ≥25个/分钟（光面套004--006），只需对设备进行投料就可正常生产，每位操作工人可同时兼顾5台设备的操作运行。
3. 整机采用铝合金防护罩封闭式包围，有效隔绝空气中的粉尘，保护净化生产车间的洁净。
4. 需要集机、电、气于一体，采用多台进口伺服驱动、PLC控制、同步运行、噪音小。具有设计新颖、性能优越，操作、维护方便等优点。

**二、基本参数**

1、生产速度：

A.光面套 ≥25个/分钟（光面套004--006）

B. 螺纹、颗粒套 ≥20个/分钟

2、正品率：≥99.7%（误检率：≦千分之三）

3、工作气压：≥0.6mpa（干燥气源）耗气量：0.52立方/分钟

4、电压：380V/3相、三相五线、50/60HZ

5、电源总功率：3.8KW、电流：18 A

6、机器尺寸：长2100mm × 宽1200mm × 高2500mm

7、机器重量：约1000KG