一、投标书封面

**浔阳区金鸡坡街道石化五区改造目**

**外墙改造劳务分包工程**

投 标 文 件

投标人： （签字或者盖单位章）

年 月 日

二、投标函

**投标函**

**致： 江西建工第三建筑有限责任公司**

1．经考察现场和仔细研究招标文件后，我方愿意按照上述工程质量、规范、合同条款及招标文件的要求并接受招标文件的所有条件，按照综合单价附录表的报价承担上述整个工程的施工、实施和验收，工程质量、工期达到双方合同约定的要求，如果达不到双方合同约定的要求，自愿按照双方合同要求处罚。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方承诺如我方中标：

（1）收到中标通知书后将严格按照中标通知书的要求，签订正式的合同。

（2）在制定并签署及执行正式合同之前，本投标书连同贵方发出招标文件及书面中标通知等有关文件将作为双方之间有约束力的法律文件。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同工程。

4．特此声明：我方所递交的投标文件及有关资料内容等均是在我方实地勘察过现场、充分了解投标项目实际情况的基础上编制。

5.（其他补充说明）。

投 标 人： （签字或者盖单位章）

地址：

电话： 身份证号码：

附件：投标人身份证或者单位资质、营业执照等内容

年 月 日

三、综合单价报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 承包范围 | 单位 | 计算规则 | 暂估数量 | 单价(含3%税）专票 | 含税总价 | 备注 |
| 1 | 外墙真石漆施工改造 | m2 | 按实际施工面积计算 | 167000 |  |  | 包工包机械及零星辅材。拆除原有单元门、晾衣架、凸防盗窗、铲除原涂料层并凿毛，铲除空鼓、切割、补洞，以及妨碍施工作业等阻碍的拆除均包括在内，报价综合考虑；涂刷界面剂、抗裂腻子（抗裂砂浆）两道（挂钢丝网或耐碱网格布）、透明底漆一道、外墙真石漆两道、水性透明漆一道。按图施工。含施工中需要用到的曲臂机、吊篮、吊绳等一切外墙施工的机械或者辅助工具。 |
| 2 | 楼梯间内墙及顶棚乳胶漆施工改造 | m2 | 按实际施工面积计算 | 54000 |  |  | 包工包机械及零星辅材。铲除原建筑涂料饰面层，铲除空鼓、切割、补洞，拆除原有损坏扶手栏杆，以及其他妨碍施工作业等阻碍的拆除均包括在内，报价综合考虑；涂刷界面剂、抗裂腻子两道（挂耐碱网格布）、刷白色内墙乳胶漆两道。按图施工。 |
| 3 | 原平窗防盗窗刷漆 | m2 | 按实际施工面积计算 | 25000 |  |  | 包工包机械及零星辅材。所有防盗窗网除锈打磨，刷醇酸油漆两遍。按图施工。 |
| 4 | 围墙真石漆 | m2 | 按实际施工面积计算 | 4325 |  |  | 包工包机械及零星辅材。涂刷界面剂，灰色防水乳胶漆。按图施工。 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

收件地址：地址：江西省南昌市青山湖区紫阳大道3399号云中城C座江西建工第三建筑有限责任公司

收件人：曾泽兵13077954280

## 五、投标人身份证附件