检测园各楼栋外墙玻璃维修更换服务

询价公告

**一、项目概况与咨询内容**

1.采购人：湖南慧谷实业有限责任公司

2.项目名称：检测园各楼栋外墙玻璃维修更换服务

3.项目概况：检测园位于学士路336号，共有18栋单体建筑，外墙为幕墙结构，其中高层5栋，多层13栋。

4.采购内容：（1）各楼栋外墙玻璃出现破损情况，需进行更换；（2）部分外立面封窗；（3）部分幕墙玻璃封不锈钢。

|  |
| --- |
| **检测园项目玻璃维修明细表** |
|
| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 施工部位 |
| **一** | **玻璃维修** |  |  |  |  |  |
| 1 | 中空玻璃维修更换 | 1050\*1400 | 1 | 1000 | 1000 | A1 1楼 |
| 2 | 玻璃维修更换 | 1030\*2460 | 1 | 2800 | 2800 | A1 2楼 |
| 3 | 玻璃维修更换 | 2460\*1070 | 1 | 2800 | 2800 | A1 2楼 |
| 4 | 玻璃维修更换 | 1010\*1165 | 1 | 2800 | 2800 | A1 7楼 |
| 5 | 玻璃维修更换 | 900\*1165 | 1 | 2800 | 2800 | A1 10楼 |
| 6 | 玻璃维修更换 | 1020\*1165 | 1 | 2800 | 2800 | A1 11楼 |
| 7 | 玻璃维修更换 | 1420\*960 | 1 | 2800 | 2800 | A1 13楼 |
| 8 | 玻璃维修更换 | 1165\*905 | 1 | 2800 | 2800 | A1 13楼 |
| 9 | 玻璃维修更换 | 1365\*820 | 1 | 2800 | 2800 | A1 13楼 |
| 10 | 玻璃维修更换 | 1460\*1010 | 1 | 2800 | 2800 | A1 22楼 |
| 11 | 玻璃维修更换 | 1300\*920 | 1 | 2800 | 2800 | A1 22楼 |
| 12 | 玻璃维修更换 | 1180\*1020 | 1 | 2800 | 2800 | A1 22楼 |
| 13 | 玻璃维修更换 | 1170\*1000 | 1 | 2800 | 2800 | A1 23楼 |
| 14 | 玻璃维修更换 | 1410\*950 | 1 | 2800 | 2800 | A1 22楼 |
| 15 | 玻璃维修更换 | 1180\*900 | 1 | 2800 | 2800 | A1 24楼 |
| 16 | 玻璃维修更换 | 1285\*1020 | 1 | 2800 | 2800 | A1 25楼 |
| 17 | 玻璃维修更换 | 1580\*1440 | 1 | 1000 | 1000 | B1 6楼 |
| 18 | 玻璃维修更换 | 1515\*2000 | 1 | 2000 | 2000 | A1 雨棚 |
| 19 | 玻璃维修更换 | 985\*810 | 1 | 2800 | 2800 | A2 3楼 |
| 20 | 玻璃维修更换 | 1340\*1005 | 1 | 2800 | 2800 | A2 5楼 |
| 21 | 玻璃维修更换 | 1285\*950 | 1 | 2800 | 2800 | A2 5楼 |
| 22 | 玻璃维修更换 | 1250\*445 | 1 | 2800 | 2800 | A2 7楼 |
| 23 | 玻璃维修更换 | 2400\*1070 | 1 | 2800 | 2800 | A2 9楼 |
| 24 | 玻璃维修更换 | 1285\*950 | 1 | 2800 | 2800 | A2 10楼 |
| 25 | 玻璃维修更换 | 1010\*980 | 1 | 2800 | 2800 | A2 12楼 |
| 26 | 玻璃维修更换 | 1350\*1105 | 1 | 2800 | 2800 | A2 13楼 |
| 27 | 玻璃维修更换 | 1120\*1610 | 1 | 1000 | 1000 | A2 12楼 |
| 28 | 玻璃维修更换 | 2365\*855 | 1 | 2800 | 2800 | A2观光电梯 |
| 29 | 玻璃维修更换 | 1005\*965 | 1 | 2800 | 2800 | A2观光电梯 |
| 30 | 玻璃维修更换 | 1265\*855 | 1 | 2800 | 2800 | A2观光电梯 |
| 31 | 玻璃维修更换 | 780\*1835 | 1 | 2800 | 2800 | A3 3楼 |
| 32 | 玻璃维修更换 | 786\*1832 | 1 | 2800 | 2800 | A3 3楼 |
| 33 | 玻璃维修更换 | 1020\*835 | 1 | 2800 | 2800 | A3 5楼 |
| 34 | 玻璃维修更换 | 920\*815 | 1 | 2800 | 2800 | A5 5楼 |
| 35 | 玻璃维修更换 | 980\*890 | 1 | 2800 | 2800 | A5 5楼 |
| 36 | 玻璃维修更换 | 905\*1425 | 1 | 2800 | 2800 | C4 3楼 |
| 37 | 玻璃维修更换 | 885\*1858 | 1 | 2800 | 2800 | C4 2楼 |
| 38 | 玻璃维修更换 | 970\*1860 | 1 | 2800 | 2800 | C4 2楼 |
| 39 | 玻璃维修更换 | 970\*1830 | 1 | 2800 | 2800 | C4 2楼 |
| 40 | 玻璃维修更换 | 990\*930 | 1 | 2800 | 2800 | C5 2楼 |
| 41 | 玻璃维修更换 | 880\*1840 | 1 | 2800 | 2800 | C5 2楼 |
| 42 | 玻璃维修更换 | 935\*990 | 1 | 2800 | 2800 | C6 2楼 |
| 43 | 玻璃维修更换 | 1065\*1180 | 1 | 2800 | 2800 | A8 5楼 |
| 44 | 玻璃维修更换 | 785\*1230 | 1 | 1000 | 1000 | A8 1楼 |
| 45 | 玻璃维修更换 | 820\*840 | 1 | 1000 | 1000 | C1 -1楼 |
| 46 | 玻璃维修更换 | 970\*570 | 1 | 2800 | 2800 | C1 2楼 |
| 47 | 玻璃维修更换 | 560\*830 | 1 | 2800 | 2800 | C1 2楼 |
| 48 | 玻璃维修更换 | 815\*560 | 1 | 1000 | 1000 | C1 2楼 |
| 49 | 玻璃维修更换 | 1260\*850 | 1 | 1000 | 1000 | C1 3楼 |
| 50 | 玻璃维修更换 | 1700\*560 | 1 | 1000 | 1000 | C2 1楼 |
| 51 | 玻璃维修更换 | 950\*1160 | 1 | 1000 | 1000 | A9 3楼 |
| 52 | 玻璃维修更换 | 1900\*950 | 1 | 2800 | 2800 | A9 5楼 |
| 53 | 玻璃维修更换 | 920\*1002 | 1 | 1000 | 1000 | A9 5楼 |
| 54 | 玻璃维修更换 | 920\*730 | 1 | 1000 | 1000 | A9 5楼 |
| 55 | 玻璃维修更换 | 1000\*1950 | 1 | 1000 | 1000 | A9 9楼 |
| 56 | 玻璃维修更换 | 970\*700 | 1 | 1000 | 1000 | A9 9楼 |
| 57 | 玻璃维修更换 | 1015\*1980 | 1 | 1000 | 1000 | A9 9楼 |
| 58 | 玻璃维修更换 | 2330\*1020 | 1 | 1000 | 1000 | A9 10楼 |
| 59 | 玻璃维修更换 | 1130\*1015 | 1 | 1000 | 1000 | A9 10楼 |
| 60 | 玻璃维修更换 | 1170\*1005 | 1 | 1000 | 1000 | A9 6楼 |
| 61 | 玻璃维修更换 | 750\*1170 | 1 | 1000 | 1000 | A9 4楼 |
| 62 | 玻璃维修更换 | 1035\*2030 | 1 | 1000 | 1000 | A9 顶楼 |
| **二** | **玻璃幕墙封窗** |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃幕墙封窗 | 860\*1310 | 10 | 2000 | 20000 | A1 23楼 |
|  | 玻璃幕墙封窗 | 860\*1310 | 10 | 2000 | 20000 | A1 24楼 |
|  | 玻璃幕墙封窗 | 860\*1310 | 10 | 2000 | 20000 | A1 25楼 |
|  | 玻璃幕墙拆除 |  | 3 | 1500 | 4500 | A1 2楼 |
|  | 玻璃幕墙拆除 |  | 1 | 1500 | 1500 | A1 23楼 |
|  | 玻璃幕墙拆除 |  | 1 | 1500 | 1500 | A1 24楼 |
|  | 玻璃幕墙拆除 |  | 6 | 1500 | 9000 | A1 25楼 |
|  | 幕墙玻璃封不锈钢 | 12mm阻燃板基层，1.2mm无指纹拉丝不锈钢面层 | 6.75平米 | 450 | 3037.5 | A1 23楼 |
|  | 幕墙玻璃封不锈钢 | 12mm阻燃板基层，1.2mm无指纹拉丝不锈钢面层 | 6.75平米 | 450 | 3037.5 | A1 24楼 |
|  | 幕墙玻璃封不锈钢 | 12mm阻燃板基层，1.2mm无指纹拉丝不锈钢面层 | 6.75平米 | 450 | 3037.5 | A1 25楼 |
|  | 断桥铝+双层玻璃封窗 | 铝材：3mm玻璃：6+9+6LOW.E白玻 | 119平米 | 556 | 66164 | C1 2、3楼 |
|  | 共计（一+二） |  |  |  | **290377** |  |
| 说明：1、玻璃均为6（蓝色low-e）+12A+6（透明）中空双钢化玻璃； 2、以上价格含五金、拆除、脚手架搭拆、建筑垃圾清理、玻璃加工运输，安装、打胶，不含管理费、工程税金； |

5.服务时间要求：10天。

6.上限值：290377.00元。本工程采用单价包干、工程量按实结算方式计取，最终结算价不超中标价。

7.付款方式：施工过程按不超施工进度产值对应合同价的80%支付进度款；完工验收完成后办理完结算前拨付总价款不得超过已完工程价款的85%；在办理工程结算并经发包人集团成控审核完成后支付至集团成控结算价的90%，待发包人审计部门审核完成后支付至结算价的97%；余款3%作为质保金，在质保期满后无息支付；同时，对于财评抽审的项目，抽审期间最多支付至结算价的85%；如需审计抽审，期间最多支付至结算价的90%。

**二、投递要求**

1.投递人必须是具备独立法人资格的企业单位，营业执照处于有效期内。

2.湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有《省外工程建设中介服务企业入湘登记证》（处于有效期内）。

　3.投递人近3年至少承担过一个类似项目业绩。

**三、回复时间及地址**

投递人须在2024年1月19日上午12点前将签字盖章的投递文件装订成册并密封后送达采购人办公室，逾期送达的，不予受理。

地址：湖南省长沙市岳麓区学士路336号湖南省检验检测特色产业园A1栋23楼

1. **评标办法:经评审的最低报价法。**

经评审的最低报价法评审步骤：

1.经资格性审核、符合性审核认定为不合格申请文件和申请人的报价高于控制价的，不进入基准价的计算。

2.基准价= 进入报价评审环节的有效投标报价的算术平均值。

3.对通过初步评审的申请人报价进行评审，如果发现申请人的报价小于基准价×92%时，将被视为低于成本价，该申请文件将被否决。

4.如果申请人的报价没有低于成本价的，按照符合采购需求、质量和服务满足要求且报价最低的原则确定中选人。

5.如出现满足竞争性比选申请文件要求且合理最低价相同的申请人，则通过随机抽取的方式抽取中选人。由申请人代表进行随机抽签，抽取抽签号码数值大的申请人为中选人。

**五、联系人：戴先生 联系电话：15874078372**

**投递文件目录**

1.投递函封面

2.授权委托书

3.投递函

4.报价一览表

5.营业执照

6.询价公告中要求提供的投递单位资质证明

7.业绩证明（中标通知书、合同等）

8.相关人员资格证明（如有）

9.投递单位认为必要的其他资料

10.投递人按照投递文件目录要求进行投递

附件1

投 递 函

致：                                       （招标人名称）

在考察现场并充分研究                          （项目名称）（以下简称“本项目”）询价公告的全部内容后，我方兹以 元的投递价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，完成贵司要求的工作内容。我方承诺严格按照本询价公告及相关行业技术标准及要求提供合格的工程设备、材料或服务。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的工作，    天（日历日）内完成，并确保监测服务质量达到   合格  标准。我方同意本投递函在询价公告规定的提交投递文件截止时间后，在 90 天内对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。随本投递函递交的投递资料，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投递函，对双方具有约束力。

投递人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：          联系方式：

日期：   年  月  日

附件2

报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 项目名称 |  |
| 服务内容 |  |
| 报价 | 大写： 元人民币整小写： 元人民币整 |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 | 中标单价=上限值清单单价\*（报价/上限值总价） |

投递人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：        联系方式：

日期：      年  月   日

附件3

授权委托书

本人 （姓名、职务） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托（姓名、职务、身份证号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、提交（项目名称）投递文件，(2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件 | 委托代理人二代身份证复印件 |

响应人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

委托代理人： （签字）

年 月 日

附件4

检测园各楼栋外墙玻璃维修更换服务项目

投

递

函

**投递人（盖章）：**

**日期： 年 月 日**