**潍坊市人民医院西宿舍区电缆改造项目征集公告**

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对西宿舍区电缆改造项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、项目名称：西宿舍区电缆改造项目

四、内容及参考要求：详见附件。

五、供应商资格要求：1.具有承揽本项目的能力；2.业务范围含水电安装工程；3.本项目不接受联合体。

六、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本等，扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com邮件主题为：设备名称+公司名称。

七、征集时间：2022年10月24日上午9点至10月26日下午3点（休息时间除外）。

八、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

**备注：本次征集仅作为西宿舍区电缆改造项目市场价格等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。**

潍坊市人民医院物资采购办公室

 2022年10月24日

### 附件：内容及参考要求：

北配电室引出西宿舍区居民用4\*240电缆两根（现临时编号1号2号）,4\*185电缆两根（现临时编号3号4号），4\*120电缆一根（临时编号5号），2\*10电缆两根（室外照明.临编6号7号），移至综合楼配电室供电，改造方案如下：

一、原有电缆拆除：

1.需在北配电室东山至北向第一电缆井之间搭建围挡和必要的防尘措施，人工破除1米\*0.2米\*12.5米混凝土层，并人工挖1米\*0.8米\*12.5米坚土，将1-7号直埋部分电缆挖出。所有垃圾及余土均外运消纳。

2.将上述北向第一电缆井至外科楼负一层，通往西宿舍区的1-7号电缆，按先后顺序在外科楼负一层通往综合楼的预留口处裁断，并保护性抽出该预留口与北配之间电缆，递进备用。

二、更换方案。

1.新购买YJV4\*240国标电缆100米，在外科楼负一楼，通往综合楼的预留口处与1号缆在上述裁断点作结头连接，后通过预留口，过马路、穿综合楼下设备层，敷设至综合楼配电室主桥架然后接入预留开关（计量表已安装）。将北配至预留口之间裁断的1号电缆，保护性抽出为2号缆做接头备用

2.按上述顺序依此类推，直至将1-7号电缆全部改造完成 。

三、砂石回填夯实后现浇C25砼，随打随抹，压实出光，恢复原电缆沟地面。