**保定天鹅新型纤维制造有限公司**

**减速箱支架钢平台工程招标文件**

保定天鹅新型纤维制造有限公司按照《中华人民共和国招标投标法》及我公司招标管理规定，现对我公司生产所需减速箱支架钢平台工程进行招标。

一、投标须知

1.工程地点：河北省保定市顺平县蒲上镇高胜蒲村北。保定天鹅新型纤维制造有限公司原液车间内（二楼8.00米）。

2.承包方式及范围：钢平台包工包料。钢平台的设计、制作、运输、安装、油漆等。

3.招标方式：公开招标。

4.投标人资格要求：为独立法人单位，为一般纳税人，可开具增值税专用发票，建筑机电安装工程专业承包三级及以上。

5.投标文件内容：包含企业法人营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、安全生产许可证等资料的复印件加盖单位公章；**投标报价单**（密封）。

6.招标人提供一台已经安装完成并已经使用的减速箱支架钢平台的材料单（如下所示），也可进行现场实地踏勘。

踏勘联系人：安皎玉，联系电话：0312-7608135。



投标人按照提供的材料清单进行综合报价。

7.投标人中标后，招标人提供已经安装完成并已经使用的减速箱支架钢平台的相关技术资料，中标人严格按照提供技术资料的材料和结构型式进行其余三台减速箱支架钢平台的设计和施工，并最终将这四台设备的减速箱支架钢平台连接为一个整体。

8.报价方式：报钢平台的综合单价：（元/吨）

9.投标报价说明：

（1）中标人对招标人提供的技术资料进行深化设计。

（2）综合单价为含税综合单价（包含钢平台的材料、设计、制作、运输、安装、油漆、税费、运费等所有相关费用）。

（3）在合同实施期间，中标综合单价不因市场变化因素而变动。

（4）招标人提供技术资料，中标人须按设计规范对招标人提供的技术资料进行设计，因现场条件限制须变更的，中标人按变更条件进行设计。

（5）设计深度：尺寸、规格完整准确详细，要有结构总说明，按国家规范设计。

（6）设计方案须经招标人批准后方可施工。

10. 本减速箱支架钢平台工程单个钢平台的制作安装周期不得超过15天，以综合报价最低者确定为中标候选供应商。

二、技术要求和说明

1.中标人在收到正式中标通知后，一周之内将招标方提供的技术资料进行深化设计，提供出详细的施工方案，发到bdgs860312@126.com邮箱。

2.招标人提供的材料清单，标定了钢平台工程的主要材料。

3.材料要求：材料采用达到国家规范要求标准的材料。

4.设计、施工与验收：执行国家和地方有关现行标准和规范。

5.中标人在招标方具备施工条件的前提下，进行现场施工。由于招标方的现场正在进行生产，因此三个减速箱支架钢平台施工不可能同时施工，只能是一台施工完毕后进行下一台设备施工，同时，中标人需对施工现场进行围挡，防止影响到生产。

6.现场施工的人员必须遵照招标方的各种安全规定来执行。

三、合同签订及供货要求

确定中标供应商后，与我公司签订供货合同，具体计算工程量以中标供应商提供的详细施工方案为依据，经招标方和中标方双方同意后执行。

四、招标文件的获取

有意参加投标的公司，到保定天鹅新型纤维制造有限公司招标办无偿领取或在我公司网站下载招标文件均可。公司网址：<http://www.swanoricell.com/>

五、投标文件递交的时间

投标截止日期：2022年7月28日15时止。

投标文件按规定时间进行密封盖章投递或送至我公司相关部门。

六、标书邮寄地址及收件人联系方式：

收件单位：保定天鹅新型纤维制造有限公司招标办

地址：河北省保定市顺平县蒲上镇高胜蒲村北（张石高速引线东侧）

收件人：安先生：0312-7608135

七、业务联系人及电话：

安先生：0312-7608135

保定天鹅新型纤维制造有限公司

2022年7月21日

**保定天鹅新型纤维制造有限公司投标报价单**

 **联系人： 电话： 投标单位（盖章）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 技术要求 | 单个现场制作周期（天） |
| 金额（元/吨） |
| 1 | 减速箱支架钢平台 | 个 | 3 | 　　 | 　**《钢结构设计规范》GB50017-2003** | 　15天 |
| 付款方式（是否接受承兑）： |
| 发票税率（是否可开具9%专用增值税发票，如不是9%的专用增值税，请标记出税率）： |
| 1、含税综合单价。2、报价单按要求填报价格，加盖贵公司红章。3、报价方式为密封报价，并附贵公司相关资质。 |
|  |