**保定天鹅新型纤维制造有限公司**

**工业级液体氢氧化钠2022年度采购招标文件**

保定天鹅新型纤维制造有限公司按照《中华人民共和国招标投标法》及我公司招标管理规定，现对我公司生产所需工业级液体氢氧化钠进行2022年度采购招标。

1. 招标采购物资名称及数量：

液体氢氧化钠，浓度32%或50%（根据季节调整），数量折百吨550吨（采购数量以实际生产需求为准），要求符合我公司提供的质量指标要求（浓度32%详见附件2，浓度50%详见附件3），要求不锈钢罐车或滚塑罐车运输，运输车辆达到国五及以上标准。

二、投标人资格要求：

1、参与投标的单位需具备并提供合法有效的三证合一营业执照、安全生产或经营许可证等资质复印件一套，加盖公章并装订，同时提供公司简介一份。须为独立法人单位，为一般纳税人，可开具增值税发票。

2、有不良行为记录的生产厂家或经营公司，我公司不接受投标。

三、确定入围单位方式：

供应商按规定投标后经我公司招标会议综合评定，确定入围合格供应商，根据生产需求计划，在入围合格供应商范围内随行就市进行报价，分批实施采购，入围期限为2022年4月至2023年4月。

入围合格供应商负责将物资送至我公司指定仓库储罐，到货质量以我公司化验为准，实际到货数量以我公司过磅为准。

四、招标文件的获取：

有意参加投标的公司，将营业执照扫描件发送到邮箱：hengtiantiane@163.com，经资格审查合格后，到保定天鹅新型纤维制造有限公司经营部无偿获取招标文件。

五、投标文件递交的时间：

投标截止日期：2022年4月14日12：00时。

投标文件按规定时间进行密封盖章投递或送至我公司相关部门。

六、标书邮寄地址及收件人联系方式：

收件单位：保定天鹅新型纤维制造有限公司招标办

地 址：河北省保定市顺平县蒲上镇高胜蒲村北

（张石高速引线东侧）

收 件 人：颜先生 0312-7608189

七、业务联系人及电话 ：

李女士： 0312-760813313903221826

孙先生： 0312-7608155 13582211119

公司网址：**<http://www.swanoricell.com/>**

**附件1：保定天鹅新型纤维制造有限公司报价单**

**附件2：浓度32%质量指标**

**附件3：浓度50%质量指标**

保定天鹅新型纤维制造有限公司

2022年4月2日

**附件1：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **保定天鹅新型纤维制造有限公司报价单** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | **投标单位（盖章）** | | |
| 序 号 | 物资名称 | 包装规格 | 单位 | 数量 | 金额（元/吨） | | | 技术要求 | 生产厂家（品牌） | 备注 |
| 单价 | 总价 | |
| 1 | 液体氢氧化钠 | 50% | 折百吨 | 550 |  |  | | 符合我公司提出的  质量指标要求 |  |  |
| 2 | 液体氢氧化钠 | 32% | 折百吨 |  |  | |
| 付款方式（预付款或者货到付款，是否接受承兑）： | | | | | | | | | | |
| 发票税率： | | | | | | | | | | |
| 1、含税单价（所报价格为一票到厂价，含送至招标方顺平新厂运费） | | | | | | | | | | |
| 2、报价单按要求填报价格，加盖贵公司红章。 | | | | | | | | | | |
| 3、请勿改动报价格式，如有不报可空项。 | | | | | | | | | | |
| 4、报价方式为密封报价。 | | | | | | | | | | |
| 5、参与投标的单位有代理资质的提供代理资质文件一份，无代理资质的提供产品经销证明一份。 | | | | | | | | | | |
| 6、报价截止日期：请将密封报价于2022年4月14日12：00前报至我公司。 | | | | | | | | | | |
| 7、商务咨询：李女士 0312-7608133 13903221826 | | | | | | | | | | |

**附件2：**

**工业级液体氢氧化钠（32%）质量指标要求**

采用标准：GB/T11199-2006

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 技术指标 |
| 优等品 |
| 外观 | 清澈，无色 |
| 氢氧化钠浓度（%）≥ | 31.0 |
| 碳酸钠（%）≤ | 0.04 |
| 氯化钠（%）≤ | 0.004 |
| 三氧化二铁（%）≤ | 0.0003 |
| 二氧化硅（%）≤ | 0.0015 |
| 氯酸钠（%）≤ | 0.001 |
| 硫酸钠（%）≤ | 0.001 |
| 三氧化二铝（%）≤ | 0.0004 |
| 氧化钙（%）≤ | 0.0001 |
| 铜（%）≤ | 0.0001 |

注：我公司尤其对三氧化二铁和铜指标要求较高。

**附件3：**

**工业级液体氢氧化钠（50%）质量指标要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 技术指标 |
| 外观 | 清澈，无色 |
| 氢氧化钠浓度（%）≥ | 49.5 |
| 氯化钠（%）≤ | 0.01 |
| 三氧化二铁（%）≤ | 0.001 |
| 铝含量（%）≤ | 0.0025 |
| 钙含量（%）≤ | 0.005 |
| 铜含量（%）≤ | 0.0001 |

注：我公司尤其对三氧化二铁和铜指标要求较高。